1. 画图说明下列语句分配的存储空间及初始化的数据值：

（1） byte\_var byte ’ABC’,10,10h,’EF’,3 dup(-1,?,3 dup(4))

（2） word\_var word 10h,-5,’EF’,3 dup(?)

注：dup=duplicate，表示重复，前面是重复次数

2．请设置一个数据段mydataseg，按照如下要求定义变量：

（1） my1b为字符串变量：Personal Computer

（2） my2b为用十进制数表示的字节变量：20

（3） my3b为用十六进制数表示的字节变量：20

（4） my4b为用二进制数表示的字节变量：20

（5） my5w为20个未赋值的字变量

（6） my6c为100的常量

（7） my7c表示字符串：Personal Computer